**附件四：** **文明施工评价表（100分）**

**共2页第1页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价**  **项目** | **评价内容与打分标准** | **标准分** | **实得分** | **检查情况或**  **扣分原因** |
| 1 | 封闭 | 封闭管理符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《石油化工建设工程施工安全技术规范》（GB/T50484-2008）相关管理要求。建立门卫和门卫制度；  设置五牌一图；  施工现场设置封闭围挡，围挡材料选用砌体、金属板材等刚性材料。  发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 标识 标牌 | 现场安全警示标志符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《消防安全标志》GB13495规范要求。  重大危险源公示牌、危险源提示牌符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、以及《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB/T50484-2008相关管理要求；  施工起重机械、临时用电设备、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等处设立安全警示标志牌以及安全标语；  发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 3 | 环境 | 场容场貌符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）管理要求。  施工场地平整，道路畅通，排水设施通畅，水电线路整齐；  采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害；  有可靠的排水措施，施工污水沉淀后排入指定的地方，排水系统处于正常的使用状态；  装卸流动性的货物，必要时加覆盖物；  作业现场整洁，材料工具摆放有序；  设置专门吸咽、饮水休息室；  做到工完料净场地清。  发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 4 | 材料 保管 | 材料堆放符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）管理要求。  材料、构件、料具按总平面布置图堆放整齐，标识清晰；  易燃、易爆和有毒有害物品存放符合《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001-2001）管理要求。  发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 5 | 消防 | 现场消防管理符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）相关要求。  制定了现场、宿舍区消防管理制度；  消防器材配置合理；  焊接、切割作业、高处焊接在适当的地方放置灭火器、接火盆等。发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |

**共2页第2页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评价**  **项目** | **评价内容与打分标准** | **标准分** | **实得分** | **检查情况或**  **扣分原因** |
| 6 | 临时  设施 | 现场临时设施符合《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188-2009）管理要求。  施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；  建立了有效的消防管理制度；  食堂、厕所、饮水、休息场所符合消防安全要求。  发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 7 | 治安 | 建立治安保卫制度，治安防范措施有效。发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 8 | 卫生  防疫 | 施工现场卫生防疫符合《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001-2001）相关要求。  建立了卫生责任制度；  现场、宿舍区厕所保持整洁卫生。  施工现场设置垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，及时清运；  食堂管理人员持证上岗；  食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生环境要求。  发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 10 | 智慧  工地 | 现场推广设置体验式安全教育培训设施、VR安全教育培训系统、施工现场出入口人员识别系统、智能安全帽识别系统、视频监控安全管理系统、二维码安全管理系统、安全隐患排查系统等。发现一处发现一处不符合扣1分。 | 10 |  |  |
| 合计 | | | 100 |  |  |

**评价单位： 评价人： 填表日期：**